Olecko dnia 06.09.2018r.

**Przedmiar robót**

**Budowa chodnika ul. Ełcka w Olecku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj robót**  | **Jedn. miary** | **Ilość**  |
| 1. | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,670 |
| 2. | Rozebranie i ułożenie chodników z kostki brukowej 6 i 8 cm na podsypce cementowo piaskowej | m2  | 80,00 |
| 3. | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej  | m | 476,00 |
| 4. | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | 330,00 |
| 5. | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm | m2 | 627,80 |
| 6. | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 864,00 |
| 7. | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 194m x 2,5m i 476m x 0,3m  | m2  | 627,80 |
| 8. | Rozebranie i ponowne ustawienie barier ochronnych  | m | 9,00 |